Перечень мероприятий по энергосбережению
•	Назначение ответственного лица за обеспечение мероприятий по энергосбережению
•	Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности персонала, ответственного за обеспечение мероприятий по энергосбережению
•	Материальное стимулирование персонала на энергосбережение
•	Совершенствование порядка работы учреждения и оптимизация работы систем освещения, вентиляции, водоснабжения
•	Введение графиков включения и отключения систем освещения, вентиляции, тепловых завес и пр.
•	Нормирование расхода энергоресурсов
•	Назначение лиц, ответственных за контроль включения и отключения систем
•	Организация работы по эксплуатации светильников, их чистке
•	Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения
•	Агитационная работа по вопросам энергосбережения
•	Повышение технических знаний в вопросах энергосбережения отдельных категорий сотрудников учреждений
Типовые технические мероприятия по энергосбережению
Системы электроснабжения
•	Снижение потерь электроэнергии путем улучшения коэффициента мощности
•	Увеличение коэффициентов загрузки электроприемников и трансформаторных подстанций и ограничение их холостого хода
•	Поддержание номинальных уровней напряжения в сетях
•	Равномерное распределение нагрузок по фазам
•	Оснащение систем электроснабжения системами мониторинга потребления электрической энергии
•	Сокращение числа личных бытовых приборов (кипятильников, кофеварок, электрочайников и пр.)
•	Оптимизация времени использования оргтехники
•	Применение частотного регулирования насосов систем водоснабжения
•	Внедрение энергосберегающих конфорок на кухонных электрических плитах
•	Установка терморегуляторов на системы электрического отопления
Системы освещения
•	Снижение расхода электроэнергии на цели освещения путем реконструкции существующей системы освещения за счет установки энергоэффективных источников света
•	Сокращение области применения светильников с лампами накаливания и их замена на светильники с люминесцентными лампами
•	Замена люминесцентных ламп старой модификации на лампы нового поколения меньшей мощности
•	Замена традиционных систем освещения на светодиодные
•	Замена электромагнитных пускорегулирующих устройств у люминесцентных ламп на более надежные и экономичные электронные
•	Окраска стен помещений в более светлые тона
•	Децентрализация включения освещения за счет установки нескольких выключателей и деления площади освещения на необходимые зоны
Системы отопления
•	Составление руководств по эксплуатации, управлению и обслуживанию систем отопления, периодический контроль со стороны руководства учреждения за их выполнением
•	Оснащение систем отопления приборами учета
•	Гидравлическая наладка внутренней системы отопления
•	Ежегодная химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов
•	Автоматизация систем теплоснабжения зданий путем установки индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с регулированием подачи теплоты
•	Снятие декоративных ограждений с радиаторов отопления
•	Установка теплоотражателей за радиаторами отопления
•	Установка запорных термостатических вентилей на радиаторах отопления
•	Замена однотрубной системы отопления на двухтрубную
•	Установка тепловых завес
Потребление воды
•	Замена изношенных стальных трубопроводов водоснабжения
•	Внедрение систем оборотного водоснабжения
•	Внедрение систем водоподготовки
•	Применение экономичной водоразборной арматуры
•	Сокращение расходов и потерь воды
Системы вентиляции
•	Оптимизация работы вентиляционных систем
•	Отключение вентиляционных установок во время обеденных перерывов и в нерабочее время
•	Применение блокировки вентилятора воздушных завес с механизмами открывания дверей
•	Замена устаревших вентиляторов с низким КПД на современные с более высоким КПД
•	Замена устаревших приводов вентиляционных установок с низким КПД на современные с более высоким КПД
•	Применение частотного регулирования скорости вращения
•	Применение устройств автоматического регулирования и управления вентиляционными установками в зависимости от температуры наружного воздуха (в том числе с использованием ЧРП)
Системы кондиционирования
•	Включение кондиционера только при необходимости
•	Исключение перегрева и переохлаждения воздуха в помещениях
•	Поддержание в рабочем состоянии регуляторов, поверхностей теплообменников и оборудования
Насосные установки
•	Модернизация насосных агрегатов
•	Модернизация электропривода насоса
•	Стабилизация давления в гидравлических системах
Системы сжатого воздуха
•	Внедрение автоматизированной системы управления процессом производства сжатого воздуха
•	Децентрализация воздухоснабжения
•	Внедрение установки осушки сжатого воздуха на компрессорной станции
•	Модернизация турбокомпрессорных холодильных машин
Строительные и ограждающие конструкции здания
•	Снижение тепловых потерь тепла через оконные проемы путем установки третьего стекла или пленки ПВХ в межрамном пространстве окон
•	Снижение тепловых потерь тепла через оконные проемы путем установки низкоэмиссионных теплоотражающих пленок на оконные стекла
•	Дополнительное остекление сотовым поликарбонатом
•	Улучшение тепловой изоляции фасадов, перекрытий, стен, полов и чердаков, кровли и т.п.
•	Снижение тепловых потерь тепла путем заделки межпанельных и компенсационных швов
•	Гидрофобизация стен (гидрофобное покрытие стен)